**VARATHANE® WOOD FILLER**

**ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ**

VARATHANE® WOOD FILLER – шпатлевка по дереву на водной основе, для заполнения царапин, трещин, отверстий и прочих дефектов нового или окрашенного дерева.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

* для ремонта дефектов крупного размера, таких как межплинтусовые швы, дефекты паркета и пр.;
* быстротвердеющая;
* не растрескивается и не отщелкивается со временем;
* цвет «Натуральный» может быть зашкурен и перекрашен морилкой или краской, покрыт лаком;
* на водной основе;
* для внутренних работ, (для наружных работ - требуется защитное покрытие).

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** дерево, все виды прессованной древесины, паркет, ламинат и др.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** незаменим для ремонта мебели, дверей, МДФ-панелей, наличников, плинтусов, полов и многого другого.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** матовое покрытие различных натуральных оттенков дерева, актуальный цвет изображен на упаковке.

**СОСТАВ:** эластомерная акриловая эмульсия, оксид кремния, вода. **ЛОВ:** 60г/л.

**УПАКОВКА:** тюбик 100 г.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 77,1-80,4% по массе.

**РАСХОД:** зависит от размеров дефектов.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений. Дайте просохнуть. Дефекты и сколы на ребрах и краях деревянных поверхностей осторожно зашлифуйте наждачной бумагой №150-220, чтобы избавиться от отслаивающихся волокон, шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом и дайте поверхности просохнуть.

**НАНЕСЕНИЕ**

Использовать при температуре выше 10°С и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.

Хорошо разомните тюбик перед применением.

Вдавите достаточное количество шпатлевки в отверстия и прочие дефекты поверхности с помощью пластикового шпателя.

Если повреждение поверхности достаточно глубокое, нанесите несколько слоев, выдерживая время сушки между нанесениями (2 часа). Зашлифуйте шкуркой #240-280 перед покраской до гладкого покрытия.

Крепко заверните крышку после каждого использования.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

* до отлипа – 1 час;
* легкое использование – 1 час;
* повторное нанесение – 2 часа;

**Примечание:** при желании, можно защитить отремонтированный участок, нанеся тонкий слой полиуретанового лака.

**Меры предосторожности:** предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не использовать вблизи открытого огня и на раскаленных предметах.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**СРОК ГОДНОСТИ**: 5 **лет**. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.